**План частот ПСО «Лиза Алерт» на ПСР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер канала** | **Название канала** | **Частота передачи (TX), МГц** | **Частота приема (RX), МГц** | **Субтон** **передача** | **Субтон** **прием** | **Комментарий** |
| **1.** | **LA** | **433.625** | **433.625** | 88.5 | **none** | **Основной канал (23 LPD)** |
| 2. | LA-R1 | 434.400 | 434.400 | 88.5 | none | Резервный канал 1 (54 LPD) |
| 3. | LA-R2 | 434.300 | 434.300 | none | none | Резервный канал 2 (50 LPD) |
| 4. | LA-R3 | 434.050 | 434.050 | none | none | Резервный канал 3 (40 LPD) |
| 5. | LA-R4 | 433.800 | 433.800 | none | none | Резервный канал 4 (30 LPD) |
| 6. | LA-C | 433.625 | 433.625 | 88.5 | 88.5 | Основной канал (23 LPD) с субтоном CTCSS |
| 7. | LA-R1С | 434.400 | 434.400 | 88.5 | 88.5 | Резервный канал 1 (54 LPD) с субтоном CTCSS |
| 8.. | LA-REP | 446.075 | 433.625 | 88.5 | 88.5 | Используются только по решению связиста отряда при использовании репитера |
| 9. | LA2-R1 | 144.9375 | 144.9375 | none | none | VHF-2M. Используются только по решению связиста отряда  Полоса - узкая |
| 10. | LA2-R2 | 144.4375 | 144.4375 | none | none | VHF-2M. Используются только по решению связиста отряда  Полоса - узкая |
| 11. | LAREG1 |  |  |  |  | Резерв  Для региональных нужд.  При выездах из разных регионов - не использовать |
| 12. | LAREG2 |  |  |  |  | Резерв  Для региональных нужд.  При выездах из разных регионов - не использовать |

При использовании однодиапозонной (70 см) радиостанции каналы, выходящие за ее диапазоны, программируются на частоту 433,625 с названиями LA или LA1, LA2 (в зависимости от возможностей программирования радиостанции).